

|  |  |
| --- | --- |
| Številka:430-41/2019- |  |
| Datum: 7.11.2019 |  |

**DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JN**

**ZA NAKUP ELEKTRIČNIH KOLES - POPRAVEK ŠT. 1**

Naročnik: **MESTNA OBČINA NOVA GORICA**

**Trg Edvarda Kardelja 1**

**5000 Nova Gorica**

Predmet javnega naročila:  Nakup električnih koles

Vrsta postopka za oddajo JN: Oddaja naročila male vrednosti

* 1. Opis predmeta javnega naročila – tehnične specifikacije

Ker naročnik naroča izključno električna kolesa, bodo doseženi cilji iz 6. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju.

Zahteve za dobavljena kolesa:

* Nabava 12 gorskih univerzalnih (unisex) električnih koles v velikosti 6 x M (oz. 17/18') in 6 x L (oz. 19/20' ali več)

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Zahtevano** |
| **OSNOVNE ZAHTEVE:** |   |
| * ogrodje
 | aluminij |
| * menjalnik
 | 9 prestav ali več |
| * 29-palične pnevmatike
 | DA |
| * Liti-ionska baterija
 | 400 Wh ali več |
| * polnilec
 |  36 ali več |
| * integrirana baterija v ogrodju kolesa
 | DA |
| * snemljiva baterija
 | DA |
| * centralni pogon motorja
 | DA |
| * moč motorja
 | 250W |
| * prednje/zadnje pesto
 | 15x110mm/12x148mm |
| * dvojno stenski obroč
 | DA |
| * hidravlične disk zavore
 |  DA |
| * prednje vzmetenje z najmanj 100mm hodom
 | DA |
| * pomoč ob hoji
 | DA |
| * tri stopnje pomoči
 | DA |
| * protokol ANT+
 | DA |
| * bluetooth povezava
 | DA |
| * garancija na motor
 | 2 leti ali več |
| * garancija za baterijo
 | 2 leti ali več |
|  |  |
| **OPREMA:** |   |
| * čelada za e-kolesa opremljena s sistemom MIPS in certifikatom NTA 8776
 | DA |
| * nosilec bidona
 | DA |
| * zračnica
 | DA |
| * torbica za orodje
 | DA |
| * orodje za demontažo plaščev 2x
 | DA |
| * tlačilka aluminijasta
 | DA |
| * orodje (multitool)
 | DA |
| * prednja in zadnja baterijska luč
 | DA |
| * zvonček
 | DA |
| * nogica za kolo
 | DA |
| **DODATNO:** |  |
| * prvi kontrolni servis
 | vključen v roku 3 mesecev |
| * odzivni čas popravil
 | v roku 24 ur |

* 1. ***(OBR-13)***

***TEHNIČNE SPECIFIKACIJE KOLES***

Ponudnik naj vpiše v »ponujen« DA, oziroma naj napiše lastnosti, ki jih ponujena kolesa imajo.

Ponudnik lahko ponudi tudi boljše lastnosti koles. Ponudnik naj za tem obrazcem priloži tehnično dokumentacijo koles.

Zahteve za dobavljena kolesa:

* Nabava 12 gorskih univerzalnih (unisex) električnih koles v velikosti 6 x M (oz. 17/18') in 6 x L (oz. 19/20' ali več)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Zahtevano** | **Ponujeno** |
| **OSNOVNE ZAHTEVE:** |   |  |
| * ogrodje
 | aluminij |  |
| * menjalnik
 | 9 prestav ali več |  |
| * 29-palične pnevmatike
 | DA |  |
| * Liti-ionska baterija
 | 400 Wh ali več |  |
| * polnilec
 | 36 ali več |  |
| * integrirana baterija v ogrodju kolesa
 | DA |  |
| * snemljiva baterija
 | DA |  |
| * centralni pogon motorja
 | DA |  |
| * moč motorja
 | 250W |  |
| * prednje/zadnje pesto
 | 15x110mm/12x148mm |  |
| * dvojno stenski obroč
 | DA |  |
| * hidravlične disk zavore
 |  DA |  |
| * prednje vzmetenje z najmanj 100mm hodom
 | DA |  |
| * pomoč ob hoji
 | DA |  |
| * tri stopnje pomoči
 | DA |  |
| * protokol ANT+
 | DA |  |
| * bluetooth povezava
 | DA |  |
| * garancija na motor
 | 2 leti ali več |  |
| * garancija za baterijo
 | 2 leti ali več |  |
|  |  |  |
| **OPREMA:** |   |  |
| * čelada za e-kolesa opremljena s sistemom MIPS in certifikatom NTA 8776
 | DA |  |
| * nosilec bidona
 | DA |  |
| * zračnica
 | DA |  |
| * torbica za orodje
 | DA |  |
| * orodje za demontažo plaščev 2x
 | DA |  |
| * tlačilka aluminijasta
 | DA |  |
| * orodje (multitool)
 | DA |  |
| * prednja in zadnja baterijska luč
 | DA |  |
| * zvonček
 | DA |  |
| * nogica za kolo
 | DA |  |
| **DODATNO:** |  |  |
| * prvi kontrolni servis
 | vključen v roku 3 mesecev |  |
| * odzivni čas popravil
 | v roku 24 ur |  |

Zahteve za dobavljena kolesa:

* Nastavitev moči pomoči motorja do hitrosti 25km/h (v skladu z Zakonom o varnosti cestnega prometa v RS, oziroma Zakonom, ki ureja pravila in pogoje za udeležbo v cestnem prometu)
* Garancijski rok najmanj 3 leta za okvir koles in 1 leto za celotno kolo
* Garancijski rok za baterijo in motor kolesa najmanj 2 leti
* Rok dobave znaša 20 dni od podpisa pogodbe
* Dobavitelj je dolžan originalne rezervne oziroma nadomestne dele zagotavljati vsaj še 5 let po dobavi koles in opreme